南充市城市龙头水卫生状况信息公开表

（2023年第一季度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **监测点（个）** | **监测数（件）** | **合格件数**  **（件）** | **合格率（%**） | **不合格指标及标准限值** | **备注** |
| 30 | 180 | 177 | 98.33 | 耗氧量（≤3mg/L）  菌落总数（≤100CFU/mL）  总大肠菌群（不得检出） | 检测指标为（8项）：菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、氨氮 |

注：（1）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

（2）监测水样类型指市政供水、自建集中式供水的用户水龙头水。

（3）检测指标为：菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、氨氮等。

填报人： 复核人： 审核人： 批准人：

填报单位：南充市疾病预防控制中心 填报时间：2023年4月10日

报送至：南充市卫生健康委员会 报送时间：2022年4月10日